IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Selected elements only]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Explode where necessary]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\JarnoSeppänen\Desktop\SSA Aloituspohja ARC27.ifc"
Time stamp: "2024-01-22T13:27:40"
Author: "Sukunimi Etunimi"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 FIN FULL Windows version (IFC add-on version: 4030 FIN FULL)."
Authorization: "Sukunimi Etunimi"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 4030 FIN FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Etunimi" "Sukunimi" (roles: "Koulutus, titteli"; postal address "Suunnittelijan osoite": "Äyritie 8 A", "01510 Vantaa"; telecom address "Suunnittelijan teleyhteystieto": telephone "+358 50 123456"; e-mail "etunimi.sukunimi@ssa.fi"; web page "http//www.ssa.fi") of Organization "Määrittelemätön" (postal address "Suunnittelijan osoite": "Äyritie 8 A", "01510 Vantaa"; telecom address "Suunnittelijan teleyhteystieto": telephone "+358 50 123456"; e-mail "etunimi.sukunimi@ssa.fi"; web page "http//www.ssa.fi")
  Owner history of Person "Etunimi" "Sukunimi" (roles: "Koulutus, titteli"; postal address "Suunnittelijan osoite": "Äyritie 8 A", "01510 Vantaa"; telecom address "Suunnittelijan teleyhteystieto": telephone "+358 50 123456"; e-mail "etunimi.sukunimi@ssa.fi"; web page "http//www.ssa.fi") of Organization "Määrittelemätön" (postal address "Suunnittelijan osoite": "Äyritie 8 A", "01510 Vantaa"; telecom address "Suunnittelijan teleyhteystieto": telephone "+358 50 123456"; e-mail "etunimi.sukunimi@ssa.fi"; web page "http//www.ssa.fi") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 4030 FIN FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1705922859 (2024-01-22T11:27:39Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: USD
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "SSA Aloituspohja ARC25"
  IFCSITE "Ympäristö" | latitude 64° 57′ 3.3444″ | longitude 25° 33′ 9.8928″ | elevation above sea level 10000. | postal address: "Katuosoite 1", "Postitoimipaikka", "00001"
    IFCBUILDING "Rakennus" | postal address: "Katuosoite 1", "Postitoimipaikka", "00001"
      IFCBUILDINGSTOREY "SSA KONSEPTI ovet ja ikkunat" | elevation -6200.
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "AK03K. Alakatto T-listajärjestelmä, alakattolevy 6x6M, näkyvät ripustuslistat h=38mm. 38" | FLOOR | names: "VP6001" | material: constituents "AK03K. Alakatto T-listajärjestelmä, alakattolevy 6x6M, näkyvät ripustuslistat h=38mm." ("Teräs.": "Teräs.", "Levy - kivivillalevy.": "Levy - kivivillalevy.") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, LAATAT
      IFCBUILDINGSTOREY "0. Perustukset/kellari" | elevation -3200.
        contains 4 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Betoni - rakenteellinen 146" | names: "Sokkeli" | material: "Betoni - rakenteellinen" | property sets: ArchiCADProperties, SOKKELIT, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "1. Kerros" | elevation 0.
        contains 20 elements
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Vaatekaappi 01 27" | names: "Komero HK 600x400" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_ManufacturerOccurrence, AC_Pset_Vaatekaappi_01_27, ArchiCADProperties, MODULIT, KALUSTEET
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Kaidetyyppi" | HANDRAIL | names: "Kaide-001", "Sisäkaide" | material: constituents ("Teräs - ruostumaton 1": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 2": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 3": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 4": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 5": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 6": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 7": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 8": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 9": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 10": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 11": "Teräs - ruostumaton"); constituents ("Teräs - rakenteellinen 1": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 2": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 3": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 4": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 5": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 6": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 7": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 8": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 9": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 10": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 11": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - rakenteellinen 12": "Teräs - rakenteellinen", "Teräs - ruostumaton 1": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 2": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 3": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 4": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 5": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 6": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 7": "Teräs - ruostumaton", "Teräs - ruostumaton 8": "Teräs - ruostumaton") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm. 339" | names: "US54705" | material: constituents "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm." ("Levy - kipsilevy, erikoiskova.": "Levy - kipsilevy, erikoiskova.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.": "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.", "Seinä - puuverhous.": "Seinä - puuverhous.") | property sets: ArchiCADProperties, SEINÄT, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Ikkuna PK23" | WINDOW | names: "IAS-101" | property sets: Pset_WindowCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Ikkuna_PK23, Qto_WindowBaseQuantities, IKKUNAT
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "VP6003K. Pintamateriaali 10mm, vedeneriste, KPH-elementin pohjalaatta 250mm. 261" | FLOOR | names: "VP6001", "Lepotaso/VP6001" | material: constituents "VP6003K. Pintamateriaali 10mm, vedeneriste, KPH-elementin pohjalaatta 250mm." ("Lattia - laatoitus.": "Lattia - laatoitus.", "Kalvo - vedeneristys.": "Kalvo - vedeneristys.", "Betoni.": "Betoni.") | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, LAATAT, ArchiCADProperties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Pariovi 27" | DOOR | names: "MLUO-L-101" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, Qto_DoorBaseQuantities, AC_Pset_Pariovi_27
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Hissi 27" | names: "Hissi A" | material: constituents ("Betoni - rakenteellinen": "Betoni - rakenteellinen") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_ManufacturerOccurrence, AC_Pset_Hissi_27, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "VSK60001K. TB-seinä 150mm. 150" | names: "VSK60001" | material: constituents "VSK60001K. TB-seinä 150mm." ("Betoni.": "Betoni.") | property sets: ArchiCADProperties, SEINÄT, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Ovi 27" | DOOR | names: "PO-101" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_ManufacturerOccurrence, ArchiCADProperties, AC_Pset_Ovi_27, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "VS12201K. Kipsilevy 13mm, teräspeltiranka 66mm+villa, kipsilevy 13mm. 92" | names: "VS12201" | material: constituents "VS12201K. Kipsilevy 13mm, teräspeltiranka 66mm+villa, kipsilevy 13mm." ("Levy - kipsilevy, erikoiskova. 1": "Levy - kipsilevy, erikoiskova.", "VS - teräspeltiranka, eristetty.": "VS - teräspeltiranka, eristetty.", "Levy - kipsilevy, erikoiskova. 2": "Levy - kipsilevy, erikoiskova.") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, SEINÄT
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Laudejakkara PK23" | names: "Saunajakkara" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, KALUSTEET, MODULIT, AC_Pset_Laudejakkara_PK23, ArchiCADProperties
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "WC-istuin 27" | names: "WC-istuin" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, AC_Pset_WC-istuin_27
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Allas KT21" | names: "KHH/Siivousallas" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_ManufacturerOccurrence, ArchiCADProperties, AC_Pset_Allas_KT21
      IFCBUILDINGSTOREY "2. kerros" | elevation 3000.
        contains 8 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "VSK60001K. TB-seinä 150mm. 150" | names: "VSK60001" | material: constituents "VSK60001K. TB-seinä 150mm." ("Betoni.": "Betoni.") | property sets: SEINÄT, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Ovi 27" | DOOR | names: "PO-101" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_ManufacturerOccurrence, ArchiCADProperties, AC_Pset_Ovi_27, Qto_DoorBaseQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm. 339" | names: "US54701" | material: constituents "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm." ("Levy - kipsilevy, erikoiskova.": "Levy - kipsilevy, erikoiskova.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.": "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.", "Seinä - puuverhous.": "Seinä - puuverhous.") | property sets: ArchiCADProperties, SEINÄT, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "VP6001K. Pintamateriaali 15mm, tasoite 10mm, paikallavalettu TB-laatta 260mm ks. RAK. 285" | FLOOR | names: "VP6001" | material: constituents "VP6001K. Pintamateriaali 15mm, tasoite 10mm, paikallavalettu TB-laatta 260mm ks. RAK." ("Lattia - puu/parketti.": "Lattia - puu/parketti.", "Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.": "Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.", "Betoni.": "Betoni.") | property sets: LAATAT, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "VP6003K. Pintamateriaali 10mm, vedeneriste, KPH-elementin pohjalaatta 250mm. 261" | FLOOR | names: "VP6001" | material: constituents "VP6003K. Pintamateriaali 10mm, vedeneriste, KPH-elementin pohjalaatta 250mm." ("Lattia - laatoitus.": "Lattia - laatoitus.", "Kalvo - vedeneristys.": "Kalvo - vedeneristys.", "Betoni.": "Betoni.") | property sets: ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, LAATAT, Pset_SlabCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "3. kerros" | elevation 6000.
        contains 5 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm. 339" | names: "US54701" | material: constituents "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm." ("Levy - kipsilevy, erikoiskova.": "Levy - kipsilevy, erikoiskova.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2": "Eriste - mineraalivilla, pehmeä.", "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.": "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.", "Seinä - puuverhous.": "Seinä - puuverhous.") | property sets: ArchiCADProperties, SEINÄT, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "VP6001K. Pintamateriaali 15mm, tasoite 10mm, paikallavalettu TB-laatta 260mm ks. RAK. 285" | FLOOR | names: "VP6001" | material: constituents "VP6001K. Pintamateriaali 15mm, tasoite 10mm, paikallavalettu TB-laatta 260mm ks. RAK." ("Lattia - puu/parketti.": "Lattia - puu/parketti.", "Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.": "Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.", "Betoni.": "Betoni.") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, LAATAT
      IFCBUILDINGSTOREY "4. Vesikatto" | elevation 9000.
        contains 3 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "US54806. Puuverhous, ristikoolaus 25+22mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko 198mm, vinolaudoitus 22mm (ks. rak. suunnitelma). 299" | names: "US54806" | material: constituents "US54806. Puuverhous, ristikoolaus 25+22mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko 198mm, vinolaudoitus 22mm (ks. rak. suunnitelma)." ("Seinä - pystyrunko, eristämätön.": "Seinä - pystyrunko, eristämätön.", "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.": "Levy - kipsilevy, tuulensuoja.", "Seinä - puuverhous.": "Seinä - puuverhous.") | property sets: ArchiCADProperties, SEINÄT, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Puuttuu 567" | ROOF | names: "YP3 Valokatos" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, LAATAT, Pset_SlabCommon
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "VK1. Vesikatto, ristikkorakenne. Kumibitumikermi *2, Wisa-vaneri 19mm, yläpaarre 98-123mm. 123" | names: "VK1 Ristikko/huopa" | material: constituents "VK1. Vesikatto, ristikkorakenne. Kumibitumikermi *2, Wisa-vaneri 19mm, yläpaarre 98-123mm." ("Levy - vaneri.": "Levy - vaneri.", "Puu - yläpaarre.": "Puu - yläpaarre.") | property sets: ArchiCADProperties, VESIKATOT, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "AK03K. Alakatto T-listajärjestelmä, alakattolevy 6x6M, näkyvät ripustuslistat h=38mm. 38" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Betoni - rakenteellinen 146" | 4 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Vaatekaappi 01 27" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Kaidetyyppi" | HANDRAIL | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm. 339" | 12 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Ikkuna PK23" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "VP6003K. Pintamateriaali 10mm, vedeneriste, KPH-elementin pohjalaatta 250mm. 261" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCDOORTYPE "Pariovi 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1, Door Panel Properties - Panel 2
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Hissi 27" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "VSK60001K. TB-seinä 150mm. 150" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Ovi 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCWALLTYPE "VS12201K. Kipsilevy 13mm, teräspeltiranka 66mm+villa, kipsilevy 13mm. 92" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Laudejakkara PK23" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "WC-istuin 27" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Allas KT21" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "VP6001K. Pintamateriaali 15mm, tasoite 10mm, paikallavalettu TB-laatta 260mm ks. RAK. 285" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "US54806. Puuverhous, ristikoolaus 25+22mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko 198mm, vinolaudoitus 22mm (ks. rak. suunnitelma). 299" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Puuttuu 567" | ROOF | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "VK1. Vesikatto, ristikkorakenne. Kumibitumikermi *2, Wisa-vaneri 19mm, yläpaarre 98-123mm. 123" | 1 occurrence

Property sets
  Pset_ProjectCommon | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    ARC-pohjan kehitys = "© SSA Rakennus/Jarno Seppänen" (IFCLABEL)
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [MILLI METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2D-täyte = "Lankkulattia" (IFCLABEL)
    Alapinnan pintamateriaali = "Stukko - valkoinen karkea" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2kxMeeurjF78IU0vlyVJ4R" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "VP6001" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Laatta" (IFCLABEL)
    Emo ID = "VP6001" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Stukko - valkoinen karkea; Betoni - 02; Parketti - 02" (IFCLABEL)
    Rakenneanalyysimallin luonti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rakenneosan geometriaa muokattu manuaalisesti = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rakennetyyppi = "AK03K. Alakatto T-listajärjestelmä, alakattolevy 6x6M, näkyvät ripustuslistat h=38mm." (IFCLABEL)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "AK03K. Alakatto T-listajärjestelmä, alakattolevy 6x6M, näkyvät ripustuslistat h=38mm." (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Teräs.; Levy - kivivillalevy." (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Rakennetyyppi" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Betoni - 02" (IFCLABEL)
    Sijainti = "Sisäosa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "SSA KONSEPTI ovet ja ikkunat" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "-1" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "AEED6A28-E35B-4F1C-849E-039BFC7D311B" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1235_VP._Välipohjat" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "VP6001" (IFCLABEL)
    Viitetason sijainti = "Ylä" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
    Yläpinnan pintamateriaali = "Parketti - 02" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absoluuttinen yläreunan kerros = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1ULekX1kT9ARZmgR$QENZs" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Seinä" (IFCLABEL)
    Emo ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Emäviivan sijainti = "Sisäpuolen pintamateriaali" (IFCLABEL)
    Kytketyn yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1 (1. Kerros)" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Nousukulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Piirtotapa = "Kaikissa sama" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Rakenneanalyysimallin luonti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rakenneosan geometriaa muokattu manuaalisesti = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaine = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Perus" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Seinän leikkausmuoto = "suora" (IFCLABEL)
    Seinän nousukulma sisäpuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seinän nousukulma ulkopuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Sijainti = "Ulko-osa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "0. Perustukset/kellari" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "0" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "5E568BA1-06E7-4929-B8F0-A9BFDA3978F6" (IFCLABEL)
    Sisäpuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Suhteellinen yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1212_PERUSMUURI._Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Ulkopuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absoluuttinen yläreunan kerros = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3pVFV0vvL9lOshK4X2mgdv" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Seinä" (IFCLABEL)
    Emo ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Emäviivan sijainti = "Sisäpuolen pintamateriaali" (IFCLABEL)
    Kytketyn yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1 (1. Kerros)" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Nousukulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Piirtotapa = "Kaikissa sama" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Rakenneanalyysimallin luonti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rakenneosan geometriaa muokattu manuaalisesti = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaine = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Perus" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Seinän leikkausmuoto = "suora" (IFCLABEL)
    Seinän nousukulma sisäpuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seinän nousukulma ulkopuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Sijainti = "Ulko-osa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "0. Perustukset/kellari" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "0" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "F37CF7C0-E795-49BD-8DAB-504842C2A9F9" (IFCLABEL)
    Sisäpuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Suhteellinen yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1212_PERUSMUURI._Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Ulkopuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absoluuttinen yläreunan kerros = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0ZwYZO2ZfClQJLj_rWnOhh" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Seinä" (IFCLABEL)
    Emo ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Emäviivan sijainti = "Sisäpuolen pintamateriaali" (IFCLABEL)
    Kytketyn yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1 (1. Kerros)" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Nousukulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Piirtotapa = "Kaikissa sama" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Rakenneanalyysimallin luonti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rakenneosan geometriaa muokattu manuaalisesti = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaine = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Perus" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Seinän leikkausmuoto = "suora" (IFCLABEL)
    Seinän nousukulma sisäpuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seinän nousukulma ulkopuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Sijainti = "Ulko-osa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "0. Perustukset/kellari" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "0" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "23EA28D8-0A3A-4CBD-A4D5-B7ED60C58AEB" (IFCLABEL)
    Sisäpuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Suhteellinen yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1212_PERUSMUURI._Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Ulkopuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absoluuttinen yläreunan kerros = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2QlaRvHWvBaAweTVH_cV0X" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Seinä" (IFCLABEL)
    Emo ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Emäviivan sijainti = "Sisäpuolen pintamateriaali" (IFCLABEL)
    Kytketyn yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1 (1. Kerros)" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Nousukulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Piirtotapa = "Kaikissa sama" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Rakenneanalyysimallin luonti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rakenneosan geometriaa muokattu manuaalisesti = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaine = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Perus" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Seinän leikkausmuoto = "suora" (IFCLABEL)
    Seinän nousukulma sisäpuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seinän nousukulma ulkopuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Sijainti = "Ulko-osa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "0. Perustukset/kellari" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "0" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "9ABE46F9-460E-4B90-AEA8-75F47E99F021" (IFCLABEL)
    Sisäpuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Suhteellinen yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1212_PERUSMUURI._Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Ulkopuolen pintamateriaali = "Betoni - 04" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "SOK1" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Archicad IFC ID = "04sK$fqurB8AgxV53xKHKD" (IFCLABEL)
    Elementin ID = "Komero HK 600x400" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Objekti" (IFCLABEL)
    Emo ID = "Komero HK 600x400" (IFCLABEL)
    Kiertokulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Objektin nimi = "Vaatekaappi 01 27" (IFCLABEL)
    Pintamateriaali = "Yleinen" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Metalli - kromi 01; Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "Tausta" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Määrittelemätön" (IFCLABEL)
    Sijainti = "Määrittelemätön" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "1" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "04D94FE9-D38D-4B20-AABB-7C50FB51150D" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1331_KIINTO._Vakiokiintokalusteet" (IFCLABEL)
    Täyte = "Tausta" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "Komero HK 600x400" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Archicad IFC ID = "1VXVc2Ix11oO74sfPen$4Z" (IFCLABEL)
    Elementin ID = "Kaide-001" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Kaide" (IFCLABEL)
    Emo ID = "Kaide-001" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Teräs - ruostumaton" (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Määrittelemätön" (IFCLABEL)
    Sijainti = "Sisäosa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "1" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "5F85F982-4BB0-41C9-81C4-DA9668C7F123" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1314_KAIDE._Kaiteet" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "OH 01" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "Kaide-001" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absoluuttinen yläreunan kerros = "2. kerros" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2Ot0WlOhnDCRV7RPsek8wc" (IFCLABEL)
    Aukkojen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Elementin ID = "US54705" (IFCLABEL)
    Elementtityyppi = "Seinä" (IFCLABEL)
    Emo ID = "US54705" (IFCLABEL)
    Emäviivan sijainti = "Sisäpuolen pintamateriaali" (IFCLABEL)
    Kytketyn yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1 (2. kerros)" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen nimi = "MH 01" (IFCLABEL)
    Liittyvä vyöhykkeen numero = "A1" (IFCLABEL)
    Linkitetyt piirustusmuutokset = "" (IFCLABEL)
    Lukittu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muutosstatus = "Uusi" (IFCLABEL)
    Määrätietue = "" (IFCLABEL)
    Nousukulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Näytä muutosvaiheessa = "Kaikissa olennaisissa" (IFCLABEL)
    Piirtotapa = "Kaikissa sama" (IFCLABEL)
    Pintamateriaalit (kaikki) = "Stukko - valkoinen karkea; Vuoraus - vaalea; Maali - turkoosi; Stukko - valkoinen hieno; Eriste - puukuitu; Eriste - lasivilla; Ilma" (IFCLABEL)
    Rakennetyyppi = "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm." (IFCLABEL)
    Rakennusaine / Rakennetyyppi / Poikkileikkaus / Täyte = "US54701H. Puu vaakaverhous, pystykoolaus 48mm, tuulensuojakipsi 9mm, runko+villa 198mm, höyrynsulku, koolaus+villa 48mm, kipsilevy 13mm." (IFCLABEL)
    Rakennusaineet (kaikki) = "Seinä - puuverhous.; Seinä - pystykoolaus.; Levy - kipsilevy, tuulensuoja.; Eriste - mineraalivilla, pehmeä.; Kalvo - höyrynsulku.; Eriste - mineraalivilla, pehmeä.; Levy - kipsilevy, erikoiskova." (IFCLABEL)
    Rakenteellinen tehtävä = "Ei-kantava rakenne-elementti" (IFCLABEL)
    Rakenteen tyyppi = "Rakennetyyppi" (IFCLABEL)
    Reunan pintamateriaali = "Eriste - lasivilla" (IFCLABEL)
    Seinän leikkausmuoto = "suora" (IFCLABEL)
    Seinän nousukulma sisäpuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seinän nousukulma ulkopuolella = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Sijainti = "Ulko-osa" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen nimi = "1. Kerros" (IFCLABEL)
    Sijoituskerroksen numero = "1" (IFCLABEL)
    Sisäinen ID = "98DC082F-62BC-4D31-B7C7-6D9DA8B88EA6" (IFCLABEL)
    Sisäpuolen pintamateriaali = "Stukko - valkoinen karkea" (IFCLABEL)
    Suhteellinen yläreunan kerros = "Sijoituskerros + 1" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setin nimi = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon setti = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Suunnitelmavaihtoehdon tila = "Päämalli" (IFCLABEL)
    Taso = "AR1241_US._Ulkoseinät" (IFCLABEL)
    Törmäävät vyöhykkeet = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Ulkopuolen pintamateriaali = "Vuoraus - vaalea" (IFCLABEL)
    Viite ja elementin ID = "US54705" (IFCLABEL)
    Viitteen Master ID = "" (IFCLABEL)
    Yhdistettyjen aukkojen ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 33 more contents on 33 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.7713970372668789 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02931308741614159 [CUBIC_METRE]
    Levy - kivivillalevy.: Width = 15. [MILLI METRE]
    NetArea = 0.7713970372668789 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02931308741614159 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 3540.176554262684 [MILLI METRE]
    Teräs.: Width = 23. [MILLI METRE]
    Width = 38. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Betoni.: Width = 250. [MILLI METRE]
    GrossArea = 71.10770764347967 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 19.81161764379983 [CUBIC_METRE]
    Kalvo - vedeneristys.: Width = 1. [MILLI METRE]
    Lattia - laatoitus.: Width = 10. [MILLI METRE]
    NetArea = 66.21510628077793 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 18.53464868813467 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 33833.79665428661 [MILLI METRE]
    Width = 261. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Betoni.: Width = 250. [MILLI METRE]
    GrossArea = 3.236715972088393 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.844782868715071 [CUBIC_METRE]
    Kalvo - vedeneristys.: Width = 1. [MILLI METRE]
    Lattia - laatoitus.: Width = 10. [MILLI METRE]
    NetArea = 3.236715972088393 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.844782868715071 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7678.745555341429 [MILLI METRE]
    Width = 261. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Betoni.: Width = 260. [MILLI METRE]
    GrossArea = 31.98729128584495 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.116378016465818 [CUBIC_METRE]
    Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.: Width = 10. [MILLI METRE]
    Lattia - puu/parketti.: Width = 15. [MILLI METRE]
    NetArea = 31.98729128584495 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.116378016465818 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 23779.05111123228 [MILLI METRE]
    Width = 285.0000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Betoni.: Width = 250. [MILLI METRE]
    GrossArea = 12.78017841698023 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.335626566831838 [CUBIC_METRE]
    Kalvo - vedeneristys.: Width = 1. [MILLI METRE]
    Lattia - laatoitus.: Width = 10. [MILLI METRE]
    NetArea = 12.78017841698023 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.335626566831838 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 18468.14815825227 [MILLI METRE]
    Width = 261. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Betoni.: Width = 260. [MILLI METRE]
    GrossArea = 67.03952016502761 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 19.10626324703288 [CUBIC_METRE]
    Lattia - lattiatasoite/juotosvalu.: Width = 10. [MILLI METRE]
    Lattia - puu/parketti.: Width = 15. [MILLI METRE]
    NetArea = 67.03952016502761 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 19.10626324703288 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 32857.79658970145 [MILLI METRE]
    Width = 285.0000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 67.03952045165661 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 38.01140809608931 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 63.03627865766994 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 35.74156999889887 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 32857.79665428661 [MILLI METRE]
    Width = 567.0000000000001 [MILLI METRE]
  LAATAT | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Akustinen luokka = "R'w 53 dB" (IFCLABEL)
    Hiilijalanjälki = "83,10" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna netto/m² = 0. (IFCREAL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "REI60" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Betoni" (IFCLABEL)
  LAATAT | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Hiilijalanjälki = "" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 54.2 (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 3633.542008479789 (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna netto/m² = 3416.566303245711 (IFCREAL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu" (IFCLABEL)
  SOKKELIT | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Akustinen luokka = "" (IFCLABEL)
    Palosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1: Width = 48. [MILLI METRE]
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2: Width = 198. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 3.07929572157475 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 27.16876156385606 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.099828170147202 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 9215.003854618686 [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, erikoiskova.: Width = 13. [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, tuulensuoja.: Width = 9. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 3.07929572157475 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 27.16876156385606 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.099828170147202 [CUBIC_METRE]
    Seinä - puuverhous.: Width = 23. [MILLI METRE]
    Width = 339. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1: Width = 48. [MILLI METRE]
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2: Width = 198. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 2.719942786627774 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 23.71468341757383 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 8.159829678557532 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 7891.894472524612 [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, erikoiskova.: Width = 13. [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, tuulensuoja.: Width = 9. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 2.719942786627774 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 23.71468341757383 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 8.159829678557532 [CUBIC_METRE]
    Seinä - puuverhous.: Width = 23. [MILLI METRE]
    Width = 339. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1: Width = 48. [MILLI METRE]
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2: Width = 198. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 2.675352662402261 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 23.66068341757383 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 8.026056678557552 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 7891.89447252461 [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, erikoiskova.: Width = 13. [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, tuulensuoja.: Width = 9. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 2.675352662402261 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 23.66068341757383 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 8.026056678557552 [CUBIC_METRE]
    Seinä - puuverhous.: Width = 23. [MILLI METRE]
    Width = 339. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Betoni - rakenteellinen: Width = 146. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 1.374152562774327 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 30.11841233477979 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.397288200877847 [CUBIC_METRE]
    Height = 3200. [MILLI METRE]
    Length = 9266.003854618684 [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.374152562774327 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 30.11841233477979 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.397288200877847 [CUBIC_METRE]
    Width = 146. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Betoni - rakenteellinen: Width = 146. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 1.159662592988593 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 25.41726231207877 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.710920297563479 [CUBIC_METRE]
    Height = 3200. [MILLI METRE]
    Length = 7942.894472524614 [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.159662592988593 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 25.41726231207877 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.710920297563479 [CUBIC_METRE]
    Width = 146. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Betoni - rakenteellinen: Width = 146. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 1.33152056277433 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 29.1840123347798 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.260865800877874 [CUBIC_METRE]
    Height = 3200. [MILLI METRE]
    Length = 9266.003854618688 [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.33152056277433 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 29.1840123347798 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.260865800877874 [CUBIC_METRE]
    Width = 146. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Betoni - rakenteellinen: Width = 146. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 1.159662592988593 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 25.41726231207876 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.710920297563496 [CUBIC_METRE]
    Height = 3200. [MILLI METRE]
    Length = 7942.894472524611 [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 1.159662592988593 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 25.41726231207876 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.710920297563496 [CUBIC_METRE]
    Width = 146. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 1: Width = 48. [MILLI METRE]
    Eriste - mineraalivilla, pehmeä. 2: Width = 198. [MILLI METRE]
    GrossFootprintArea = 3.123886840664049 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 27.22276156385605 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.2336011701472 [CUBIC_METRE]
    Height = 3000. [MILLI METRE]
    Length = 9215.003854618686 [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, erikoiskova.: Width = 13. [MILLI METRE]
    Levy - kipsilevy, tuulensuoja.: Width = 9. [MILLI METRE]
    NetFootprintArea = 3.123886840664049 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 24.92236156385606 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 8.453765570147214 [CUBIC_METRE]
    Seinä - puuverhous.: Width = 23. [MILLI METRE]
    Width = 339. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 13 objects (13 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 9 objects (4 IFCFURNITURE, 3 IFCDOOR, 2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    ProductionYear = "" (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerOccurrence | properties | on 9 objects (4 IFCFURNITURE, 3 IFCDOOR, 2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    SerialNumber = "" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_Vaatekaappi_01_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-esitystarkkuus = 6 (IFCINTEGER)
    2D-symbolin tyyli = 1 (IFCINTEGER)
    3D-esitystarkkuus = 1 (IFCINTEGER)
    Alareunan korko = "" (IFCLABEL)
    Alatyyli = 4 (IFCINTEGER)
    Asennuspäivä = "" (IFCLABEL)
    Aukeamiskulma 2D:ssä = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Erikoismallin nimi = "" (IFCLABEL)
    Hinta = 0. (IFCREAL)
    Hylly = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Hyllyjä = 4 (IFCINTEGER)
    Hyväksymispäivä = "" (IFCLABEL)
    ID-numero = "" (IFCLABEL)
    Jalka = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Jalus = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kaapin muoto (cabinetForm) = "Kulmikas" (IFCLABEL)
    Kaapin muoto (iCabinetForm) = 1 (IFCINTEGER)
    Kaappi = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Kommentti = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 1 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 2 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 3 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 4 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 5 = "" (IFCLABEL)
    Lasiovi = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Leveys/Syvyys/Korkeus = "" (IFCLABEL)
    Lisä korotus = "" (IFCLABEL)
    Lisä kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Lisä numero = "" (IFCLABEL)
    Lisä valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 1 = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 2 = "" (IFCLABEL)
    Lisävarusteet = "" (IFCLABEL)
    Massa = 0. (IFCREAL)
    Massan yksikkö = "kg" (IFCLABEL)
    Muutospäivä = "" (IFCLABEL)
    Numero (AKS) = "" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä tanko 2D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oven avautumiskulma 3D:ssä = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oven tyyli (doorStyle) = "Tyyli 1" (IFCLABEL)
    Oven tyyli (iDoorStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Ovi (Peili) = "Lasi - peilaava" (IFCLABEL)
    Ovi 1 = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ovi 2 = "Maali - punainen" (IFCLABEL)
    Ovi = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ovia = 1 (IFCINTEGER)
    Ovikarmi = "Puu - mänty rae vaakasuora" (IFCLABEL)
    Ovilasin pystyjakoja = 1 (IFCINTEGER)
    Ovilasin vaakajakoja = 3 (IFCINTEGER)
    Ovityyppi (doorType) = "Sivusaranoitu" (IFCLABEL)
    Ovityyppi (iDoorType) = 2 (IFCINTEGER)
    Resoluutio = 12 (IFCINTEGER)
    Reunalista (bCornice) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reunalista (gs_cornice_mat) = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Reunalistan tyyli = 1 (IFCINTEGER)
    Reunanpyöristys = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ryhmätyyppi (FM_Type) = "Kalustus" (IFCLABEL)
    Ryhmätyyppi (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Sarjanumero = "" (IFCLABEL)
    Sijainti (gs_list_location) = "" (IFCLABEL)
    Sijainti (iKnobPlacing) = 1 (IFCINTEGER)
    Teknisten tietojen ID = "" (IFCLABEL)
    Tuotenumero = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen nimi = "" (IFCLABEL)
    Tyyppi (gs_functions) = "Hylly" (IFCLABEL)
    Tyyppi (iFunctions) = 3 (IFCINTEGER)
    Täytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Vaatetanko = "Metalli - alumiini" (IFCLABEL)
    Vaatetankoja = 1 (IFCINTEGER)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Valmistusvuosi = "" (IFCLABEL)
    Varjo = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vedin (bKnob) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vedin (gs_knob_mat) = "Metalli - kromi 01" (IFCLABEL)
    Vedinten tyyli = 4 (IFCINTEGER)
    Vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Ylitys sivulla (gs_lining) = "Etupuoli" (IFCLABEL)
    Ylitys sivulla (gs_lining_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Ääriviivakynä = "2D-elementit - yleinen" (IFCLABEL)
  MODULIT | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Modulin yksikköhinta. = 0. (IFCREAL)
  KALUSTEET | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Kalusteen yksikköhinta. = 0. (IFCREAL)
  Pset_RailingCommon | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 10074.92547612195 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 5930.523516806944 [MILLI METRE]
  SEINÄT | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Akustinen luokka = "R'w 42 dB" (IFCLABEL)
    Hiilijalanjälki = "17,90" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /netto² = 0. (IFCREAL)
    Lämmöneristävyys = "0,17" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "REI60" (IFCLABEL)
    Palosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pintakäsittely = "Maali" (IFCLABEL)
    Pintaverhous = "ESIM: Ulkoverhouspaneli UTV 148 x 23" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu" (IFCLABEL)
  SEINÄT | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Hiilijalanjälki = "" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /netto² = 0. (IFCREAL)
    Lämmöneristävyys = "0,16" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Palosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pintakäsittely = "Maali" (IFCLABEL)
    Pintaverhous = "ESIM: Ulkoverhouspaneli UTV 148 x 23" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu" (IFCLABEL)
  SEINÄT | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Akustinen luokka = "R'w 55 dB" (IFCLABEL)
    Hiilijalanjälki = "55,20" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /netto² = 0. (IFCREAL)
    Paloluokitus = "REI60" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Betoni" (IFCLABEL)
  SEINÄT | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Akustinen luokka = "R'w 35 dB" (IFCLABEL)
    Hiilijalanjälki = "8,34" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /netto² = 0. (IFCREAL)
    Paloluokitus = "EI30" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Teräsranka" (IFCLABEL)
  SEINÄT | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Akustinen luokka = "" (IFCLABEL)
    Hiilijalanjälki = "4,22" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /netto² = 0. (IFCREAL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Palosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pintakäsittely = "Maali" (IFCLABEL)
    Pintaverhous = "ESIM: Ulkoverhouspaneli UTV 148 x 23" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu" (IFCLABEL)
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.3004 [SQUARE_METRE]
    Depth = 339. [MILLI METRE]
    Height = 1620. [MILLI METRE]
    Volume = 0.1174985 [CUBIC_METRE]
    Width = 1420. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.961 [SQUARE_METRE]
    Depth = 339. [MILLI METRE]
    Height = 2100. [MILLI METRE]
    Volume = 0.1046107798036198 [CUBIC_METRE]
    Width = 1410. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.92465 [SQUARE_METRE]
    Depth = 150. [MILLI METRE]
    Height = 2115. [MILLI METRE]
    Volume = 0.1024106358036198 [CUBIC_METRE]
    Width = 910.0000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 150. [MILLI METRE]
    Height = 0. [MILLI METRE]
    Volume = 0.1024106358036198 [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [MILLI METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Ikkuna_PK23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2. ylätuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. yt pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2. yt vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2AT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2AT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2Alatuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-apupisteiden näkyminen 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    3D-esitys (gs_detlevel_3d) = "Tarkka" (IFCLABEL)
    ? Leikkausesitys = "" (IFCLABEL)
    ? Leikkauskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte = "Tausta" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäytekynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    AT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    AT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Alatuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Annettu tunniste = "" (IFCLABEL)
    Asenna sisäpintaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Asennusvaramateriaali (yl=karmi) = "0" (IFCLABEL)
    Asento = "" (IFCLABEL)
    Aukeamiskulma = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Aukeamisviivan kynä = "2D-elementit - yleinen" (IFCLABEL)
    Aukeamisviivatyyppi = 25 (IFCINTEGER)
    Aukolla on sivun materiaali = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukon materiaaliraja on kaareva = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Detaljoitu symboli <1:XXX = 50 (IFCINTEGER)
    Ei symbolia >=1:XXX = 500 (IFCINTEGER)
    Elinkaarikustannus = "" (IFCLABEL)
    Ennakoitu käyttöikä = "" (IFCLABEL)
    Erityistieto = "" (IFCLABEL)
    Esityskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Esitä rautalankamallina = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heittovarjot = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Heloitus = "" (IFCLABEL)
    IFC Operation (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Operation (ifc_optypestr) = "Not Defined" (IFCLABEL)
    Ikkunakaavio = "Sivuosa" (IFCLABEL)
    Ikkunan muoto = "Nelikulmio" (IFCLABEL)
    Kallistus (x) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kallistus (y) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kantavuus = "" (IFCLABEL)
    Karmin kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Kestävyys = "" (IFCLABEL)
    Kutsu objektia = "" (IFCLABEL)
    Kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Kynnys = "" (IFCLABEL)
    Kätisyys = "O" (IFCLABEL)
    Kätisyys tunnuksessa gemena = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käyttöliittymän sivu = 1 (IFCINTEGER)
    Laatuvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Laite = "" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali 1 = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali 2 = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasin kynä = "2D-elementit - yleinen" (IFCLABEL)
    Lasiviivoja symbolissa = 2 (IFCINTEGER)
    Lehden kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Leikkaa vuorilautoja = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Liittymissuhde pääolioon = "" (IFCLABEL)
    Liittymärakenne = "" (IFCLABEL)
    Lippalauta = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lukitus = "" (IFCLABEL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Muodosta automaattisesti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Muu nimi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muu ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Nimi = "Ikkuna PK21" (IFCLABEL)
    Näytä aukeamisviiva 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä kun <=1: = 100 (IFCINTEGER)
    Näytä origo = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä ristikko symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä tilantarve = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä vuorilauta luetteloissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Origon sijainti = 2 (IFCINTEGER)
    Paloluokka (gs_list_firerating) = "" (IFCLABEL)
    Paloluokka (paloluokka) = "" (IFCLABEL)
    Palonlevittämisluokka = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "" (IFCLABEL)
    Pintamateriaaliluokka = "" (IFCLABEL)
    Puiterakenne = "MSE" (IFCLABEL)
    Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Rakenne = "" (IFCLABEL)
    Rakennemateriaali = "" (IFCLABEL)
    Rakennusosa = "1.2.4 Julkisivut" (IFCLABEL)
    Rakennustuote = "31 Ikkunat" (IFCLABEL)
    Ristikkomalli = "Ei" (IFCLABEL)
    Ristikkomateriaali = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ristikon viivatyyppi = 6 (IFCINTEGER)
    Runkomateriaali = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Seinän ääriviivat (0-Ei mitään,1-Kaikki,2-Sivu,3-Pituus) = 1 (IFCINTEGER)
    Sijainti = "(7,299,0,715)" (IFCLABEL)
    Status = "" (IFCLABEL)
    Symbolin esitystarkkuus = "Mittakaavan mukaan" (IFCLABEL)
    Syttymisherkkyysluokka = "" (IFCLABEL)
    Tarkkuus = 25 (IFCINTEGER)
    Tartuntapisteet 0-Ei,1-2D,2-3D,3-Kaikki = 3 (IFCINTEGER)
    Tavallinen symboli <1:XXX = 250 (IFCINTEGER)
    Teksti = "" (IFCLABEL)
    Teksti on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Teksti symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tekstin kierto = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tekstin kiinnityspiste = 5 (IFCINTEGER)
    Tekstin kirjasin = "Arial" (IFCLABEL)
    Tekstin koko = 1.8 (IFCREAL)
    Tekstin kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Tekstin tyyli = "Tavallinen" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Tunniste on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Tuota määrätieto luetteloihin = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuotenimi = "" (IFCLABEL)
    Tuotenumero = "" (IFCLABEL)
    Tuuletusritilän kynä 3D = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Tyyppitunnus = "" (IFCLABEL)
    Täyte symbolissa = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Täytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Täytä asennusvarat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ulkopintamateriaali (yl=puite) = "0" (IFCLABEL)
    Ulkopuitemateriaali = "Maali - punainen" (IFCLABEL)
    Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Vaihda symbolin leikkauskorko = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Vaihda viisteen puoli = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Varuste = "" (IFCLABEL)
    Versio = "" (IFCLABEL)
    Vesipelti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vesipeltimateriaali = "Maali - tummanharmaa" (IFCLABEL)
    Viite = "" (IFCLABEL)
    Viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Vuorilautamateriaali (gs_trim_mat) = "Maali - tummanharmaa" (IFCLABEL)
    Vuorilautamateriaali (vuorilautamat) = "0" (IFCLABEL)
    Vuorilautatyyppi = "Pielilaudat" (IFCLABEL)
    YT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    YT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Yksilöllinen tunniste = "" (IFCLABEL)
    Ylätuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ympäristöprofiiili = "" (IFCLABEL)
    _materiaali = "0" (IFCLABEL)
    Ääneneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Äänieristys (dB) = "" (IFCLABEL)
    Ääriviivan kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Ikkuna_PK23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2. ylätuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. yt pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2. yt vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2AT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2AT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    2Alatuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-apupisteiden näkyminen 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    3D-esitys (gs_detlevel_3d) = "Tarkka" (IFCLABEL)
    ? Leikkausesitys = "" (IFCLABEL)
    ? Leikkauskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte = "Tausta" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäytekynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    AT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    AT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Alatuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Annettu tunniste = "" (IFCLABEL)
    Asenna sisäpintaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Asennusvaramateriaali (yl=karmi) = "0" (IFCLABEL)
    Asento = "" (IFCLABEL)
    Aukeamiskulma = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Aukeamisviivan kynä = "2D-elementit - yleinen" (IFCLABEL)
    Aukeamisviivatyyppi = 25 (IFCINTEGER)
    Aukolla on sivun materiaali = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukon materiaaliraja on kaareva = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Detaljoitu symboli <1:XXX = 50 (IFCINTEGER)
    Ei symbolia >=1:XXX = 500 (IFCINTEGER)
    Elinkaarikustannus = "" (IFCLABEL)
    Ennakoitu käyttöikä = "" (IFCLABEL)
    Erityistieto = "" (IFCLABEL)
    Esityskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Esitä rautalankamallina = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heittovarjot = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Heloitus = "" (IFCLABEL)
    IFC Operation (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Operation (ifc_optypestr) = "Not Defined" (IFCLABEL)
    Ikkunakaavio = "Sivuosa" (IFCLABEL)
    Ikkunan muoto = "Nelikulmio" (IFCLABEL)
    Kallistus (x) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kallistus (y) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kantavuus = "" (IFCLABEL)
    Karmin kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Kestävyys = "" (IFCLABEL)
    Kutsu objektia = "" (IFCLABEL)
    Kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Kynnys = "" (IFCLABEL)
    Kätisyys = "O" (IFCLABEL)
    Kätisyys tunnuksessa gemena = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käyttöliittymän sivu = 1 (IFCINTEGER)
    Laatuvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Laite = "" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali 1 = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali 2 = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasimateriaali = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Lasin kynä = "2D-elementit - yleinen" (IFCLABEL)
    Lasiviivoja symbolissa = 2 (IFCINTEGER)
    Lehden kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Leikkaa vuorilautoja = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Liittymissuhde pääolioon = "" (IFCLABEL)
    Liittymärakenne = "" (IFCLABEL)
    Lippalauta = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lukitus = "" (IFCLABEL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Muodosta automaattisesti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Muu nimi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muu ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Nimi = "Ikkuna PK21" (IFCLABEL)
    Näytä aukeamisviiva 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä kun <=1: = 100 (IFCINTEGER)
    Näytä origo = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä ristikko symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä tilantarve = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä vuorilauta luetteloissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Origon sijainti = 2 (IFCINTEGER)
    Paloluokka (gs_list_firerating) = "" (IFCLABEL)
    Paloluokka (paloluokka) = "" (IFCLABEL)
    Palonlevittämisluokka = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "" (IFCLABEL)
    Pintamateriaaliluokka = "" (IFCLABEL)
    Puiterakenne = "MSE" (IFCLABEL)
    Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Rakenne = "" (IFCLABEL)
    Rakennemateriaali = "" (IFCLABEL)
    Rakennusosa = "1.2.4 Julkisivut" (IFCLABEL)
    Rakennustuote = "31 Ikkunat" (IFCLABEL)
    Ristikkomalli = "Ei" (IFCLABEL)
    Ristikkomateriaali = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ristikon viivatyyppi = 6 (IFCINTEGER)
    Runkomateriaali = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Seinän ääriviivat (0-Ei mitään,1-Kaikki,2-Sivu,3-Pituus) = 1 (IFCINTEGER)
    Sijainti = "(5,727,0,715)" (IFCLABEL)
    Status = "" (IFCLABEL)
    Symbolin esitystarkkuus = "Mittakaavan mukaan" (IFCLABEL)
    Syttymisherkkyysluokka = "" (IFCLABEL)
    Tarkkuus = 25 (IFCINTEGER)
    Tartuntapisteet 0-Ei,1-2D,2-3D,3-Kaikki = 3 (IFCINTEGER)
    Tavallinen symboli <1:XXX = 250 (IFCINTEGER)
    Teksti = "" (IFCLABEL)
    Teksti on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Teksti symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tekstin kierto = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tekstin kiinnityspiste = 5 (IFCINTEGER)
    Tekstin kirjasin = "Arial" (IFCLABEL)
    Tekstin koko = 1.8 (IFCREAL)
    Tekstin kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Tekstin tyyli = "Tavallinen" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Tunniste on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Tuota määrätieto luetteloihin = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuotenimi = "" (IFCLABEL)
    Tuotenumero = "" (IFCLABEL)
    Tuuletusritilän kynä 3D = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Tyyppitunnus = "" (IFCLABEL)
    Täyte symbolissa = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Täytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Täytä asennusvarat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ulkopintamateriaali (yl=puite) = "0" (IFCLABEL)
    Ulkopuitemateriaali = "Maali - punainen" (IFCLABEL)
    Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Vaihda symbolin leikkauskorko = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Vaihda viisteen puoli = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Varuste = "" (IFCLABEL)
    Versio = "" (IFCLABEL)
    Vesipelti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vesipeltimateriaali = "Maali - tummanharmaa" (IFCLABEL)
    Viite = "" (IFCLABEL)
    Viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Vuorilautamateriaali (gs_trim_mat) = "Maali - tummanharmaa" (IFCLABEL)
    Vuorilautamateriaali (vuorilautamat) = "0" (IFCLABEL)
    Vuorilautatyyppi = "Pielilaudat" (IFCLABEL)
    YT Pystyjakoja = 0 (IFCINTEGER)
    YT Vaakajakoja = 0 (IFCINTEGER)
    Yksilöllinen tunniste = "" (IFCLABEL)
    Ylätuuletusosa umpinainen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ympäristöprofiiili = "" (IFCLABEL)
    _materiaali = "0" (IFCLABEL)
    Ääneneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Äänieristys (dB) = "" (IFCLABEL)
    Ääriviivan kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.3004 [SQUARE_METRE]
    Height = 1620. [MILLI METRE]
    Perimeter = 6080. [MILLI METRE]
    Width = 1420. [MILLI METRE]
  IKKUNAT | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Akustinen luokka = "" (IFCLABEL)
    Lasitus = "Tasolasi sisä- ja ulkopuitteessa." (IFCLABEL)
    Materiaali = "Puu" (IFCLABEL)
    Max. g-arvo = "Max. g-arvo= 0,45" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "Karmi ja ulkopuite, lisää värikoodi." (IFCLABEL)
    Rakenne = "Puu/alumiinirakenteinen avattava sivusaranoitu MSEA ulkoikkuna." (IFCLABEL)
    Turvalasilittera = "" (IFCLABEL)
    Varusteet = "" (IFCLABEL)
  IKKUNAT | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Akustinen luokka = "RW 38 dB" (IFCLABEL)
    Lasitus = "Tasolasi sisä- ja ulkopuitteessa." (IFCLABEL)
    Materiaali = "Puu" (IFCLABEL)
    Max. g-arvo = "Max. g-arvo= 0,45" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "EI30" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "Karmi ja ulkopuite, lisää värikoodi." (IFCLABEL)
    Rakenne = "Puu/alumiinirakenteinen avattava sivusaranoitu MSEA ulkoikkuna." (IFCLABEL)
    Turvalasilittera = "TL2" (IFCLABEL)
    Varusteet = "" (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.961 [SQUARE_METRE]
    Height = 2100. [MILLI METRE]
    Perimeter = 7020. [MILLI METRE]
    Width = 1410. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.92465 [SQUARE_METRE]
    Height = 2115. [MILLI METRE]
    Perimeter = 6050. [MILLI METRE]
    Width = 910.0000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 0. [MILLI METRE]
    Perimeter = 0. [MILLI METRE]
    Width = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Pariovi_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-esitystarkkuus = 1 (IFCINTEGER)
    3D-aukeamiskulma = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    3D-esitystarkkuus = 8 (IFCINTEGER)
    Auki 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aukkojen lukumäärä pysty = 8 (IFCINTEGER)
    Aukkojen lukumäärä vaaka = 5 (IFCINTEGER)
    Aukkomitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukolla on seinän sivun materiaali = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aukon muoto kaartuu seinän mukaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukon sijoituskulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi yläikkuna sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Aukon tyyppi yläikkuna sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Aurinkosuoja = 1 (IFCINTEGER)
    Aurinkosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen karmityyppi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen kynnys = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen luukun korkeus = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen luukun leveys = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen penkki = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Avautumissuunta = 1 (IFCINTEGER)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 keskellä yläikkuna = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 sivuosa sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 sivuosa sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 yläikkuna sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 yläikkuna sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi sivuosa sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi sivuosa sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi yläikkuna sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi yläikkuna sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erilevyinen alakarmi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eriste ikkunalaudan alla = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eriste kotelon takana (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Esitystapa pohjassa = 3 (IFCINTEGER)
    Ikkunalaudan kulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ikkunalauta - ovi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta - sivuikkuna = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta - sivuosa sivu 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta monikulmioseinässä = 1 (IFCINTEGER)
    Ikkunapenkin tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Ikkunapenkki - ovi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunapenkki - sivuikkuna = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunapenkki - sivuosa sivulla 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Johteen sijainti (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Johteen sijainti (gs_shutRoll_railPos) = "Vuorauksessa" (IFCLABEL)
    Kaareva ikk.lauta kuten seinä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kaareva ikk.penkki kaarev.sein. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Karmimitta nimellismittana = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Karmin paksuus=seinän paksuus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kehyksen tyyppi (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Kehyksen tyyppi (gs_shutPanel_type) = "Tyyli 1" (IFCLABEL)
    Keskitetty ovi = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Keskiyläikkunan aukeamistyyppi = "" (IFCLABEL)
    Keskiyläikkunan erikoismallin nimi = "" (IFCLABEL)
    Kulkuaukon mitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kynnyksen kulma (gs_sill_angle) = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kynnyksen kulma (gs_treshold_angle) = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kynnys (bThreshold) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kynnys (iThresholdType) = 2 (IFCINTEGER)
    Kynnysylikoko = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käytettävissä olevat aurinkosuojat = 126 (IFCINTEGER)
    Käytä seinän eriste-rakennekerrosta = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käännä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Laatikon tyyppi (gs_shutRoll_boxType) = "Suorakulmainen" (IFCLABEL)
    Laatikon tyyppi (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Liittymissuunta (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Liittymissuunta (gs_foldingShutter_stacking) = "Sisäpuolelle" (IFCLABEL)
    Listan kapiteeli = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Listan kapiteelin tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Lisäpuite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muokkaa painiketta = 1 (IFCINTEGER)
    Muun painikkeen nimi (gs_cust_handle) = "" (IFCLABEL)
    Muun painikkeen nimi (gs_cust_handle2) = "" (IFCLABEL)
    Nimelliskoko = 4 (IFCINTEGER)
    Nostoverhon sijainti (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Nostoverhon sijainti (gs_shutRoll_placement) = "Ulkoseinässä" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä 2D-symboli = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä aukeamisviivat symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä lasiaukot symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä listat aurinkosuojan takana (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä muokattavat apupisteet = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä painikesymbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä pieli 2D-symbolissa = 1 (IFCINTEGER)
    Näytä purettava/uusi parametri = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä rakennettava osa seinässä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä suljinlaitesymboli = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä symboli ilmatiiviinä paneelina = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä yläikkunana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ovikarmi (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ovilehdet (gs_LeavesConfig) = "Epäsymmetrinen" (IFCLABEL)
    Ovilehdet (gs_iLeavesConfig) = 2 (IFCINTEGER)
    Ovilehtien lukumäärä = 4 (IFCINTEGER)
    Ovilehtiä - sivulla 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Ovilevyn koko nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ovilevyn tyyli = 46 (IFCINTEGER)
    Painike (gs_handle_type) = "Painike 9" (IFCLABEL)
    Painike (gs_handle_type2_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Painike (gs_handle_type_m) = 19 (IFCINTEGER)
    Painovoimainen ilmanvaihto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Painovoimainen ilmanvaihtotyyppi = 2 (IFCINTEGER)
    Paneelien asento (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Paneelien asento (gs_shutter_panelPos) = "Symmetrinen" (IFCLABEL)
    Paneelien lukumäärä 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Paneelien lukumäärä = 2 (IFCINTEGER)
    Pielimitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Potkulevy sisäpuolella (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Potkulevy ulkopuolella (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Puitteet (MullionStyle_00) = "Ei verkkoa" (IFCLABEL)
    Puitteet (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Purettavan viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Purku / Uusi rakenne = 1 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 puite sivu 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 puite sivu 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja puite sivu 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja puite sivu 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja sivulla 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja sivulla 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Päällys (gs_slidingShutter_cover) = "Z-profiili" (IFCLABEL)
    Päällys (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Ristikon sijainti (MullionPosition) = "Läpi" (IFCLABEL)
    Ristikon sijainti (gs_grill_pos) = "Läpi" (IFCLABEL)
    Ristikon sijainti (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Ristikon sijainti (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Ristikonmuokkausapupiste = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rungon tyyli (gs_frame_style) = "Yksihuullos" (IFCLABEL)
    Rungon tyyli (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Samanlaiset painikkeet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Samanlaiset puitteet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seinän sisäpäällyste = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seinän suunta = 1 (IFCINTEGER)
    Seinän ulkopäällyste = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seinän ääriviiva (0-ei,1-kaikki,2-pää,3-reuna) = 0 (IFCINTEGER)
    Seinätyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Siirrä nykyinen nimelliskoko valintaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sisäänvedon kohdistuspiste = 1 (IFCINTEGER)
    Sisäänveto = 2 (IFCINTEGER)
    Sivuikkuna 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sivuikkuna 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sivuikkunan avautumissuunta (gs_opening_dir_sl) = "Vastakkainen kuin ovilehti" (IFCLABEL)
    Sivuikkunan avautumissuunta (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Sivuosa (gs_SidelightTransomRelation) = "Vaakapuun alle" (IFCLABEL)
    Sivuosa (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Sivuosan aukon tyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan aukontyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan puitetyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan puitetyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Symbolinen esitystapa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Säleen kulma = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tartuntapisteet 0-Ei,1-2D,2-3D,3-Kaikki = 3 (IFCINTEGER)
    Tiili-ikkunapenkin 3D-tarkkuus = 1 (IFCINTEGER)
    Ulkovuorauksen yläosan tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Uusi seinän taustatäytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Uusi seinätäytekynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Uusi seinätäytetyyppi = "Harkkomuuraus" (IFCLABEL)
    Vaakaruutuja 2 keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 puite sivu 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 puite sivu 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja puite sivu 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja puite sivu 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja sivulla 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja sivulla 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trim_inside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trimtype_in) = "Yksinkertainen" (IFCLABEL)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trim_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trimtype_out) = "Yksinkertainen" (IFCLABEL)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Yhdenmukaiset asennusvarat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäinen karmipaksuus = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäinen kehyksen leveys = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäiset vuoraus leveydet (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäiset vuoraus leveydet (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yläikkuna = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Yläikkunan puitetyyppi keskellä = "" (IFCLABEL)
    Yläikkunan puitetyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Yläikkunan puitetyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
  OVET | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Akustinen luokka = "" (IFCLABEL)
    Kynnys = "Ei kynnystä" (IFCLABEL)
    Lasitus = "" (IFCLABEL)
    Materiaali = "Puu" (IFCLABEL)
    Painike = "SSA vakio" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "Ovilehti ja karmi, lisää värikoodi." (IFCLABEL)
    Rakenne = "Sisäovi, puurakenteinen, maalattu." (IFCLABEL)
    Saranat = "Valmistajan vakio" (IFCLABEL)
    Sormisuojaus = "Ei sormisuojausta." (IFCLABEL)
    Turvalasilittera = "" (IFCLABEL)
    Varusteet = "" (IFCLABEL)
    Vedin = "SSA vakio" (IFCLABEL)
  OVET | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Akustinen luokka = "Muu, mikä?" (IFCLABEL)
    Kynnys = "Metallinen putkikynnys." (IFCLABEL)
    Lasitus = "TL1 Karkaistu lasi." (IFCLABEL)
    Materiaali = "Metalli" (IFCLABEL)
    Painike = "SSA vakio" (IFCLABEL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "Ovilehti ja karmi, lisää värikoodi." (IFCLABEL)
    Rakenne = "Ulko-ovi, metalli/alumiinirakenteinen." (IFCLABEL)
    Saranat = "Valmistajan vakio" (IFCLABEL)
    Sormisuojaus = "Ei sormisuojausta." (IFCLABEL)
    Turvalasilittera = "TL1" (IFCLABEL)
    Varusteet = "" (IFCLABEL)
    Vedin = "SSA vakio" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Hissi_27 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-esitystarkkuus = 3 (IFCINTEGER)
    3D-esitystarkkuus = 3 (IFCINTEGER)
    Alareunan korko = "" (IFCLABEL)
    Asennuspäivä = "" (IFCLABEL)
    Aukon karmin 3D-kynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikatut tukiosat" (IFCLABEL)
    Aukon karmin ääriviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Aukon reunan materiaali = "Metalli - kromi 01" (IFCLABEL)
    Avausviivan muoto (iSlidingTypeCar) = 1 (IFCINTEGER)
    Avausviivan muoto (iSlidingTypeShaft) = 1 (IFCINTEGER)
    Avausviivan muoto (iSwingTypeCar) = 1 (IFCINTEGER)
    Avausviivan muoto (iSwingTypeShaft) = 1 (IFCINTEGER)
    Avautumisviivan kynät 2D/3D (penOpLineCar) = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Avautumisviivan kynät 2D/3D (penOpLineShaft) = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Avautumisviivan kynät 2D/3D (peniOpLineCar) = 1 (IFCINTEGER)
    Avautumisviivan kynät 2D/3D (peniOpLineShaft) = 1 (IFCINTEGER)
    Avautumisviivan tyyppi (lineOpTypeCar) = 1 (IFCINTEGER)
    Avautumisviivan tyyppi (lineOpTypeShaft) = 1 (IFCINTEGER)
    Etusivun materiaali = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Hinta = 0. (IFCREAL)
    Hissejä = "" (IFCLABEL)
    Hissi- ja kuilulinjan tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Hissikorin oven tyyli = 1 (IFCINTEGER)
    Hissikuilu reunapinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Hissin tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Hissiseinän reunapinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Hissiseinän ulkopinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Hyväksymispäivä = "" (IFCLABEL)
    ID-numero = "" (IFCLABEL)
    Kapasiteetti henkilöittäin = 0 (IFCINTEGER)
    Karmin täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Karmin täytteen kynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikkaustäytteet" (IFCLABEL)
    Katon materiaali = "Maali - kadmiuminkeltainen" (IFCLABEL)
    Kehyksen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Kerroksia sijoituskerroksen alapuolella = 0 (IFCINTEGER)
    Kerroksia sijoituskerroksen yläpuolella = 2 (IFCINTEGER)
    Kerrosovien tyyli = 1 (IFCINTEGER)
    Kommentti = "" (IFCLABEL)
    Kori 3D:ssä ja leikkau-/julkisivukuvassa = 1 (IFCINTEGER)
    Korin 3D-kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Korin leikkaamaton täytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin leikkaamaton täytetaustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin leikkaamaton täyttötyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Korin leikkauksen täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin leikkauksen täyttökynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin leikkauksen täyttötyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Korin oven 2D-avautumiskulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Korin oven 3D-avautumiskulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Korin oven lasin 3D-kynä = "Talotekniikka - yleinen" (IFCLABEL)
    Korin oven lasipinta = "Lasi - kirkas nopea" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkaamaton täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkaamaton täyttökynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkaamaton täyttötyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkauksen täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkauksen täyttökynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Korin oven leikkauksen täyttötyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Korin oven paneelin 3D-kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Korin oven paneelipinta = "Metalli - kromi 01" (IFCLABEL)
    Korin oven ääriviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Korin sijainti (kerros) (car_pos_story) = "1. 1. Kerros" (IFCLABEL)
    Korin sijainti (kerros) (car_pos_story_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Korin ääriviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Kuilun 3D-sisä-ääriviivakynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikatut tukiosat" (IFCLABEL)
    Kuilun alatila = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kuilun oven 2D-avautumiskulma = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kuilun oven 3D-avautumiskulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kuilun oven 3D-kynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikatut tukiosat" (IFCLABEL)
    Kuilun oven leikkauksen täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Kuilun oven leikkauksen täyttökynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Kuilun oven leikkauksen täyttötyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Kuilun oven paneelipinta = "Metalli - kromi 01" (IFCLABEL)
    Kuilun oven ääriviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Kuilun pohja = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kuilun sisä-ääriviiva 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kuilun ylätila = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kuljetuskapasiteetti (FM_LiftCapacity) = "0" (IFCLABEL)
    Kuljetuskapasiteetti (FM_LiftCapacityNumber) = 0. (IFCREAL)
    Kuvaus (gs_onorm_name_value) = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 1 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 2 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 3 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 4 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 5 = "" (IFCLABEL)
    Leikkauksen täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Leikkaustäytteen edusta kynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikkaustäytteet" (IFCLABEL)
    Leveys/Syvyys/Korkeus = "" (IFCLABEL)
    Lisä korotus = "" (IFCLABEL)
    Lisä kuvaus (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Lisä kuvaus (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Lisä numero = "" (IFCLABEL)
    Lisä objektin paino = 0. (IFCREAL)
    Lisä valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Lisävarusteet = "" (IFCLABEL)
    Massa = 0. (IFCREAL)
    Massan yksikkö = "kg" (IFCLABEL)
    Max. henkilömäärä = "" (IFCLABEL)
    Mekaaninen viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Muokattavan kerroksen nimi (edited_story) = "1. 1. Kerros" (IFCLABEL)
    Muokattavan kerroksen nimi (edited_story_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Muoto = 1 (IFCINTEGER)
    Muutospäivä = "" (IFCLABEL)
    Netto-ala = "" (IFCLABEL)
    Nopeus = "" (IFCLABEL)
    Numero (AKS) = "" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä aukeamisviiva (bOpLineCar3D) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä aukeamisviiva (bOpLineShaft3D) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä hissikuilu = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä hissiseinä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä listat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä mekaniikka 2D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ohita esitystavat 2D-symbolissa (bOverrideCarMVO2D) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ohita esitystavat 2D-symbolissa (bOverrideShaftMVO2D) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ohita leikkaustäytekynät = 0 (IFCINTEGER)
    Ohita oven esitystavat 3D-projektioissa (bOverrideCarMVO3D) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ohita oven esitystavat 3D-projektioissa (bOverrideShaftMVO3D) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ohita pintamateriaalit = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ohjauspaneelin sijainti = 1 (IFCINTEGER)
    Oven korko kerrokseen (edited_story_door_pos) = "Etupuoli" (IFCLABEL)
    Oven korko kerrokseen (edited_story_door_pos_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Ovet auki 3D:ssä (%) = 30 (IFCINTEGER)
    Ovien näkyvyys = 1 (IFCINTEGER)
    Painikemateriaali = "Metalli - rauta" (IFCLABEL)
    Pohjalaatan reunapinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Pystypuun materiaali = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Päällysteen materiaali = "Metalli - sinkki" (IFCLABEL)
    Rakennusaine = "Betoni - rakenteellinen" (IFCLABEL)
    Raon täytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Raon täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Raon täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Resoluutio = 6 (IFCINTEGER)
    Ryhmätyyppi (FM_Type) = "Hissit" (IFCLABEL)
    Ryhmätyyppi (iFMType) = 4 (IFCINTEGER)
    Sarjanumero (FM_SerialNumber) = "" (IFCLABEL)
    Sarjanumero (gs_onorm_serialnumber) = "" (IFCLABEL)
    Segmenttien lukumäärä = 7 (IFCINTEGER)
    Seinän 3D-kynä = "Seinät/Verhorakenteet - leikatut tukiosat" (IFCLABEL)
    Seinän täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Seinän ääriviiva = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Sijainti = "" (IFCLABEL)
    Sisäinen hissikuilun sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Sisäinen hissiseinän sisäpinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Sisäinen korin sivupinta = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Sisäinen kuilulaatan sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Sisäinen ylälaatan sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Symbolikynä 1 = "Talotekniikka - yleinen" (IFCLABEL)
    Symbolikynä 2 = "Talotekniikka - yleinen" (IFCLABEL)
    Symbolin oviakselin viivakynä = "Talotekniikka - yleinen" (IFCLABEL)
    Symbolin oviakselin viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Symbolin viivatyyppi 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Symbolin viivatyyppi 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Säätöpaneeli = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Säätöpaneelin materiaali = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Takasivun materiaali = "Muovi - laminaatti" (IFCLABEL)
    Teho = "" (IFCLABEL)
    Teknisten tietojen ID = "" (IFCLABEL)
    Toisen kulkuaukon suunta = 1 (IFCINTEGER)
    Tuotenumero = "" (IFCLABEL)
    Ulkoinen auton pinta = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Ulkoinen hissikuilun sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ulkoinen kuilulaatan sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ulkoinen ylälaatan sivupinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ulkokarmi kuilun aukossa = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Valmistusvuosi = "" (IFCLABEL)
    Vapaa kulkukorkeus = "" (IFCLABEL)
    Varjo = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vastapainon sijainti = 3 (IFCINTEGER)
    Viivan suunta (iOpLineStyleCar) = 1 (IFCINTEGER)
    Viivan suunta (iOpLineStyleShaft) = 1 (IFCINTEGER)
    Viivatyyppi auk.puoli (iOpLineTypeCar3DIn) = 2 (IFCINTEGER)
    Viivatyyppi auk.puoli (iOpLineTypeShaft3DIn) = 2 (IFCINTEGER)
    Viivatyyppi vastapuoli (iOpLineTypeCar3DOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Viivatyyppi vastapuoli (iOpLineTypeShaft3DOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Välikerroksia = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Välikerrosten lukumäärä sijoituskerroksen alapuolella = 0 (IFCINTEGER)
    Välikerrosten lukumäärä sijoituskerroksen yläpuolella = 0 (IFCINTEGER)
    Ylälaatan reunapinta = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Ylälaatta = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Ovi_27 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-esitystarkkuus = 1 (IFCINTEGER)
    3D-aukeamiskulma = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    3D-esitystarkkuus = 2 (IFCINTEGER)
    Auki 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aukkojen lukumäärä pysty = 8 (IFCINTEGER)
    Aukkojen lukumäärä vaaka = 5 (IFCINTEGER)
    Aukkomitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukolla on seinän sivun materiaali = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aukon muoto kaartuu seinän mukaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aukon sijoituskulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Aukon tyyppi yläikkuna sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Aukon tyyppi yläikkuna sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Aurinkosuoja = 1 (IFCINTEGER)
    Aurinkosuojaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen karmityyppi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen kynnys = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen luukun korkeus = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen luukun leveys = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automaattinen penkki = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Avautumissuunta = 1 (IFCINTEGER)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 keskellä yläikkuna = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 sivuosa sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 sivuosa sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 yläikkuna sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi 2 yläikkuna sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi sivuosa sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi sivuosa sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi yläikkuna sivu 1 = "" (IFCLABEL)
    Erikoismallin nimi yläikkuna sivu 2 = "" (IFCLABEL)
    Erilevyinen alakarmi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eriste ikkunalaudan alla = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eriste kotelon takana (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Esitystapa pohjassa = 3 (IFCINTEGER)
    Ikkunalaudan kulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ikkunalauta - ovi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta - sivuosa sivu 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta - sivuosa sivulla 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunalauta monikulmioseinässä = 1 (IFCINTEGER)
    Ikkunapenkin tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Ikkunapenkki - ovi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunapenkki - sivuosa sivulla 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ikkunapenkki - sivuosa sivulla 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Johteen sijainti (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Johteen sijainti (gs_shutRoll_railPos) = "Vuorauksessa" (IFCLABEL)
    Kaareva ikk.lauta kuten seinä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kaareva ikk.penkki kaarev.sein. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Karmimitta nimellismittana = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Karmin paksuus=seinän paksuus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kehyksen tyyppi (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Kehyksen tyyppi (gs_shutPanel_type) = "Tyyli 1" (IFCLABEL)
    Keskitetty ovi = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Keskiyläikkunan aukeamistyyppi = "" (IFCLABEL)
    Keskiyläikkunan erikoismallin nimi = "" (IFCLABEL)
    Kotelon oletusleveys (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Pielen leveys" (IFCLABEL)
    Kotelon oletusleveys (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Kotelon ylä-kaltevuus = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kulkuaukon mitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kynnyksen kulma (gs_sill_angle) = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kynnyksen kulma (gs_treshold_angle) = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kynnys (bThreshold) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kynnys (iThresholdType) = 2 (IFCINTEGER)
    Kynnysylikoko = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käytettävissä olevat aurinkosuojat = 126 (IFCINTEGER)
    Käytä seinän eriste-rakennekerrosta = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Käännä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Laatikon tyyppi (gs_shutRoll_boxType) = "Suorakulmainen" (IFCLABEL)
    Laatikon tyyppi (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Liittymissuunta (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Liittymissuunta (gs_foldingShutter_stacking) = "Sisäpuolelle" (IFCLABEL)
    Listan kapiteeli = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Listan kapiteelin tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Lisäpuite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muun painikkeen nimi = "" (IFCLABEL)
    Nimelliskoko = 4 (IFCINTEGER)
    Nostoverhon sijainti (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Nostoverhon sijainti (gs_shutRoll_placement) = "Ulkoseinässä" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä 2D-symboli = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä aukeamisviivat symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä lasiaukot symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä listat aurinkosuojan takana (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä muokattavat apupisteet = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä painikesymbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä pieli 2D-symbolissa = 1 (IFCINTEGER)
    Näytä purettava/uusi parametri = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä rakennettava osa seinässä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä suljinlaitesymboli = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä symboli ilmatiiviinä paneelina = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä yläikkunana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ovikarmi (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ovilehdet (gs_LeavesConfig) = "Samanlaiset ovilehdet" (IFCLABEL)
    Ovilehdet (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Ovilehtien lukumäärä = 4 (IFCINTEGER)
    Ovilehtiä - sivulla 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Ovilevyn koko nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ovilevyn tyyli = 1 (IFCINTEGER)
    Painike (gs_handle_type) = "Painike 9" (IFCLABEL)
    Painike (gs_handle_type_m) = 19 (IFCINTEGER)
    Painovoimainen ilmanvaihto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Painovoimainen ilmanvaihtotyyppi = 2 (IFCINTEGER)
    Paneelien asento (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Paneelien asento (gs_shutter_panelPos) = "Symmetrinen" (IFCLABEL)
    Paneelien lukumäärä 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Paneelien lukumäärä = 2 (IFCINTEGER)
    Pielimitta nimellismittana = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Potkulevy sisäpuolella (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Potkulevy ulkopuolella (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Puitteet (MullionStyle_00) = "Ei verkkoa" (IFCLABEL)
    Puitteet (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Puitteet (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Purettavan viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Purku / Uusi rakenne = 1 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 puite sivu 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 puite sivu 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja 2 yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja puite sivu 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja puite sivu 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja sivulla 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Pystyruutuja yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Päällys (gs_slidingShutter_cover) = "Z-profiili" (IFCLABEL)
    Päällys (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Ristikon sijainti (MullionPosition) = "Läpi" (IFCLABEL)
    Ristikon sijainti (gs_grill_pos) = "Läpi" (IFCLABEL)
    Ristikon sijainti (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Ristikon sijainti (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Ristikonmuokkausapupiste = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rungon tyyli (gs_frame_style) = "Yksihuullos" (IFCLABEL)
    Rungon tyyli (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Ruutujen lkm pystysuunnassa = 4 (IFCINTEGER)
    Ruutujen lkm vaakasuunnassa = 3 (IFCINTEGER)
    Samanlaiset puitteet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seinän sisäpäällyste = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seinän suunta = 1 (IFCINTEGER)
    Seinän ulkopäällyste = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seinän ääriviiva (0-ei,1-kaikki,2-pää,3-reuna) = 0 (IFCINTEGER)
    Seinätyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Siirrä nykyinen nimelliskoko valintaan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sisällytä korkeus aukon korkeuteen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sisäänvedon kohdistuspiste = 1 (IFCINTEGER)
    Sisäänveto = 2 (IFCINTEGER)
    Sivuikkuna 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sivuikkuna 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sivuikkunan avautumissuunta (gs_opening_dir_sl) = "Vastakkainen kuin ovilehti" (IFCLABEL)
    Sivuikkunan avautumissuunta (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Sivuosa (gs_SidelightTransomRelation) = "Vaakapuun alle" (IFCLABEL)
    Sivuosa (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Sivuosan aukon tyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan aukontyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan puitetyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Sivuosan puitetyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
    Symbolinen esitystapa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Säleen kulma = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tartuntapisteet 0-Ei,1-2D,2-3D,3-Kaikki = 3 (IFCINTEGER)
    Tiili-ikkunapenkin 3D-tarkkuus = 1 (IFCINTEGER)
    Ulkovuorauksen yläosan tyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Uusi seinän taustatäytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Uusi seinätäytekynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Uusi seinätäytetyyppi = "Harkkomuuraus" (IFCLABEL)
    Vaakaruutuja 2 keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 puite sivu 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 puite sivu 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja 2 yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja keskellä yläikkuna = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja puite sivu 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja puite sivu 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja sivulla 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja yläikkuna sivulla 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Vaakaruutuja yläikkuna sivulla 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trim_inside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trimtype_in) = "Yksinkertainen" (IFCLABEL)
    Vuoraus sisäpuolella (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trim_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trimtype_out) = "Yksinkertainen" (IFCLABEL)
    Vuoraus ulkopuolella (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Yhdenmukaiset asennusvarat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäinen karmipaksuus = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäinen kehyksen leveys = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäiset vuoraus leveydet (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yhtenäiset vuoraus leveydet (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Yläikkuna = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Yläikkunan puitetyyppi keskellä = "" (IFCLABEL)
    Yläikkunan puitetyyppi sivulla 1 = "" (IFCLABEL)
    Yläikkunan puitetyyppi sivulla 2 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Laudejakkara_PK23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-apupisteiden näkyminen 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-esitys = "Tarkka" (IFCLABEL)
    ? Leikkausesitys = "" (IFCLABEL)
    ? Leikkauskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte = "Tausta" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäyte taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    ? Leikkaustäytekynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Alaosan materiaali = "Maali - antrasiitti" (IFCLABEL)
    Annettu tunniste = "" (IFCLABEL)
    Asento = "" (IFCLABEL)
    Elinkaarikustannus = "" (IFCLABEL)
    Ennakoitu käyttöikä = "" (IFCLABEL)
    Erityistieto = "" (IFCLABEL)
    Esityskynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Esitä rautalankamallina = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heittovarjot = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Heloitus = "" (IFCLABEL)
    Hinta = 0. (IFCREAL)
    Istuinmateriaali = "Maali - vaaleansininen" (IFCLABEL)
    Jalat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kallistus (x) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kallistus (y) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kantavuus = "" (IFCLABEL)
    Kestävyys = "" (IFCLABEL)
    Kommentti = "" (IFCLABEL)
    Korjaa kulma = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kutsu objektia = "" (IFCLABEL)
    Kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Kynnys = "" (IFCLABEL)
    Kätisyys = "O" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 1 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 2 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 3 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 4 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 5 = "" (IFCLABEL)
    Käyttöliittymän sivu = 6 (IFCINTEGER)
    Laatuvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Laite = "" (IFCLABEL)
    Laudoituksen suunta = "poikittain" (IFCLABEL)
    Liittymissuhde pääolioon = "" (IFCLABEL)
    Liittymärakenne = "" (IFCLABEL)
    Lisävarusteet = "" (IFCLABEL)
    Lukitus = "" (IFCLABEL)
    Lämmöneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Massa = 0. (IFCREAL)
    Massan yksikkö = "kg" (IFCLABEL)
    Muodosta automaattisesti = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Muu nimi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Muu ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Nimi = "Laudejakkara PK21" (IFCLABEL)
    Näytä kun <=1: = 100 (IFCINTEGER)
    Näytä origo = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä tilantarve = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ominaisuusvaatimus = "" (IFCLABEL)
    Origon sijainti = 2 (IFCINTEGER)
    Paloluokka = "" (IFCLABEL)
    Palonlevittämisluokka = "" (IFCLABEL)
    Pintakäsittely = "" (IFCLABEL)
    Pintamateriaaliluokka = "" (IFCLABEL)
    Pohjamuoto = "Nelikulmio" (IFCLABEL)
    Puite = "" (IFCLABEL)
    Rakenne = "" (IFCLABEL)
    Rakennemateriaali = "" (IFCLABEL)
    Rakennusosa = "" (IFCLABEL)
    Rakennustuote = "" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu - mänty rae vaakasuora" (IFCLABEL)
    Sarjanumero = "" (IFCLABEL)
    Sijainti (gs_list_location) = "" (IFCLABEL)
    Sijainti (sijainti) = "(5,063,8,483)" (IFCLABEL)
    Status = "" (IFCLABEL)
    Symbolin esitystarkkuus = "Mittakaavan mukaan" (IFCLABEL)
    Syttymisherkkyysluokka = "" (IFCLABEL)
    Tarkkuus = 25 (IFCINTEGER)
    Teksti = "" (IFCLABEL)
    Teksti on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Teksti symbolissa = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tekstin kierto = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tekstin kiinnityspiste = 5 (IFCINTEGER)
    Tekstin kirjasin = "Arial" (IFCLABEL)
    Tekstin koko = 1.8 (IFCREAL)
    Tekstin kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Tekstin tyyli = "Tavallinen" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Tilatarvetäytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Tunniste on = "Vapaa teksti" (IFCLABEL)
    Tuota määrätieto luetteloihin = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuotenimi = "" (IFCLABEL)
    Tuotenumero (FM_InventoryNumber) = "" (IFCLABEL)
    Tuotenumero (tuotenumero) = "" (IFCLABEL)
    Tyyppi (FM_Type) = "Kalustus" (IFCLABEL)
    Tyyppi (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Tyyppitunnus = "" (IFCLABEL)
    Täyte symbolissa = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Täytteen kynä = "Läpinäkyvä" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytteen tyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Valmistaja (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Valmistaja (valmistaja) = "" (IFCLABEL)
    Valmistusvuosi = "" (IFCLABEL)
    Varuste = "" (IFCLABEL)
    Versio = "" (IFCLABEL)
    Viistetyt jalat = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Viite = "" (IFCLABEL)
    Viivatyyppi = 1 (IFCINTEGER)
    Yksilöllinen tunniste = "" (IFCLABEL)
    Ympäristöprofiiili = "" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_10_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_3_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_4_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_5_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_6_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_7_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_8_mat) = "0" (IFCLABEL)
    _materiaali (gs_9_mat) = "0" (IFCLABEL)
    Ääneneristävyys = "" (IFCLABEL)
    Ääriviivan kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
  AC_Pset_WC-istuin_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-esitystarkkuus = 3 (IFCINTEGER)
    3D-esitystarkkuus = 3 (IFCINTEGER)
    Ala = 0. (IFCREAL)
    Alareunan korko = "" (IFCLABEL)
    Asennuspäivä = "" (IFCLABEL)
    Asennustyyppi = "Lattiakiinnitys" (IFCLABEL)
    Aseta ohjelma = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hinta = 0. (IFCREAL)
    Huuhteluhanan tyyppi = "Yksinkertainen" (IFCLABEL)
    Huuhteluvetimen tyyppi = "Säiliö" (IFCLABEL)
    Hyväksymispäivä = "" (IFCLABEL)
    ID-numero = "" (IFCLABEL)
    Istuin (bSeat) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Istuin (gs_bowl_mat) = "Keraaminen - posliini" (IFCLABEL)
    Istuin (gs_seat) = "Kiinni" (IFCLABEL)
    Istuin (matSeatCover) = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Kansi = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kommentti = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 1 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 2 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 3 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 4 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 5 = "" (IFCLABEL)
    LVIS-järjestelmä (ConSystem_1) = "Määrittelemätön" (IFCLABEL)
    LVIS-järjestelmä (ConSystem_2) = "Määrittelemätön" (IFCLABEL)
    Lattiaistuin = 8 (IFCINTEGER)
    Liitäntä = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Liitäntätyyppi (ConConnectorType_1) = "Hitsattu" (IFCLABEL)
    Liitäntätyyppi (ConConnectorType_2) = "Hitsattu" (IFCLABEL)
    Liitäntöjen määrä = 2 (IFCINTEGER)
    Lisä korotus = "" (IFCLABEL)
    Lisä kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Lisä numero = "" (IFCLABEL)
    Lisä valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 1 = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 2 = "" (IFCLABEL)
    Lisävarusteet = "" (IFCLABEL)
    Massa = 0. (IFCREAL)
    Massan yksikkö = "kg" (IFCLABEL)
    Materiaali = "" (IFCLABEL)
    Mitat lev/syv/kor = "" (IFCLABEL)
    Mittarin tyyppi = "" (IFCLABEL)
    Muoto (ConType_1) = "Ympyrä" (IFCLABEL)
    Muoto (ConType_2) = "Ympyrä" (IFCLABEL)
    Muutospäivä = "" (IFCLABEL)
    Nappi = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Nimellishalkaisija (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nimellishalkaisija (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Numero (AKS) = "" (IFCLABEL)
    Nupin sijainti = "Etupuoli" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä 3D (2D-projektio) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä seinäpainike 2D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä seinäpainike 3D:ssä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putki = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Resoluutio = 32 (IFCINTEGER)
    Ryhmätyyppi (FM_Type) = "Kylpyhuonetarvikkeet" (IFCLABEL)
    Ryhmätyyppi (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Sarjanumero = "" (IFCLABEL)
    Seinäistuin = "Tyyppi 1" (IFCLABEL)
    Seinäpainikkeen tyyppi = "Tyyppi 1" (IFCLABEL)
    Sensori = "Maali - antrasiitti" (IFCLABEL)
    Sijainti = "" (IFCLABEL)
    Säiliö = "Maali - titaanivalkoinen" (IFCLABEL)
    Säiliön putki = "Metalli - ruostumaton teräs" (IFCLABEL)
    Säiliön tyyppi = 6 (IFCINTEGER)
    Teknisten tietojen ID = "" (IFCLABEL)
    Tilavuus = 0. (IFCREAL)
    Tuotenumero = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen ID = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen nimi (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen nimi (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Työkalun tyyppi (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Työkalun tyyppi (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Täytekynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Valmistusvuosi = "" (IFCLABEL)
    Varjo = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vesiliitäntä = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Viemäriliitäntä (ConStatus_2) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Viemäriliitäntä (DirEffluent) = "Lattia" (IFCLABEL)
    Vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Yläsäiliö = "Tyyppi 1" (IFCLABEL)
    Ääriviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allas_KT21 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    3D-esitystarkkuus = "" (IFCLABEL)
    Ala = 0. (IFCREAL)
    Alareunan korko = "" (IFCLABEL)
    Altaan tyyppi = "Upotettu" (IFCLABEL)
    Asennuspäivä = "" (IFCLABEL)
    Aukon reunaviiva = 4 (IFCINTEGER)
    Aukon reunaviivakynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Hinta = 0. (IFCREAL)
    Hyväksymispäivä = "" (IFCLABEL)
    ID-numero = "" (IFCLABEL)
    IFC-alatyyppi = 0 (IFCINTEGER)
    IFC-tyyppi = 0 (IFCINTEGER)
    Inventaarionumero = "" (IFCLABEL)
    Kaarien tarkkuus 3D = 5 (IFCINTEGER)
    Kaksoisallas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kommentti = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 1 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 2 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 3 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 4 = "" (IFCLABEL)
    Käyttäjän määrittelemä 5 = "" (IFCLABEL)
    Liitäntöjen määrä = 0 (IFCINTEGER)
    Lisä korotus = "" (IFCLABEL)
    Lisä kuvaus = "" (IFCLABEL)
    Lisä numero = "" (IFCLABEL)
    Lisä valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 1 = "" (IFCLABEL)
    Lisätieto 2 = "" (IFCLABEL)
    Lisävarusteet = "" (IFCLABEL)
    Massa = 0. (IFCREAL)
    Massan yksikkö = "kg" (IFCLABEL)
    Materiaali = "" (IFCLABEL)
    Mitat lev/syv/kor = "" (IFCLABEL)
    Mittarin tyyppi = "" (IFCLABEL)
    Muutospäivä = "" (IFCLABEL)
    Numero (AKS) = "" (IFCLABEL)
    Näytä 2D-apupisteet 3D:ssä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Näytä aukon reuna = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Näytä viemärimerkintä = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Piilota reunuksen ääriviiva = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pyöreä allas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sarjanumero = "" (IFCLABEL)
    Sijainti = "" (IFCLABEL)
    Teknisten tietojen ID = "" (IFCLABEL)
    Tilavuus = 0. (IFCREAL)
    Tuote-ID = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen nimi (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Tuotteen nimi (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Tyyppi (FM_Type) = "Saniteetti" (IFCLABEL)
    Tyyppi (iFMType) = 12 (IFCINTEGER)
    Täytetyyppi = "Tausta" (IFCLABEL)
    Täytteen kynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Täytteen taustakynä = "Taustat - väri 1" (IFCLABEL)
    Valmistaja = "" (IFCLABEL)
    Valmistusvuosi = "" (IFCLABEL)
    Viemärimerkinnän kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
    Vyöhykkeen numero = "" (IFCLABEL)
    Ääriviivan kynä = "Yleinen - piirtäminen" (IFCLABEL)
  VESIKATOT | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Hiilijalanjälki = "" (IFCLABEL)
    Hinta per m² = 0. (IFCREAL)
    Hinta ulkopinnasta mitattuna /brm² = 0. (IFCREAL)
    Paloluokitus = "" (IFCLABEL)
    Runkomateriaali = "Puu" (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 113.5220030822294 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 113.5220030822294 [SQUARE_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3000. [MILLI METRE]
    NetHeight = 3000. [MILLI METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3200. [MILLI METRE]
    NetHeight = 3200. [MILLI METRE]
  Door Lining Properties | predefined | on 2 type objects
  Door Panel Properties - Panel 1 | predefined | on 2 type objects
  Door Panel Properties - Panel 2 | predefined | on 1 type object